Nowy Targ, 13.06.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup serwera wraz z oprogramowaniem, terminali z oprogramowaniem oraz sprzętu sieciowego zwanych dalej pomocami dydaktycznymi wraz z ich dostawą montażem, okablowaniem w Sali komputerowej Zamawiającego oraz szkoleniem nauczycieli w zakresie ich obsługi.

I.

Nazwa i adres zamawiającego:

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu w Nowym Targu os. Na Skarpie 11, 34-400 Nowy Targ

II.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa sprzętu/usługi | Parametry techniczne | ilość |
| 1 | Serwer  wraz z oprogramowaniem | Serwer dostosowany do pracy z 10-15 terminalami (klient zerowy), zapewniający płynne działanie aplikacji wykorzystywanych w edukacji  Parametry techniczne  Procesor dedykowany do serwera -minimalne wymagania:  - procesor 9 generacji, 8 rdzeni, 8 wątków  Punkty PassMark CPU Benchmark min 17.190  Płyta główna dostosowana do pracy ciągłej, obsługująca do 32 GB Ram DDR4  Zasilacz 500W dostosowany do pracy ciągłej  2xkarta Sieciowa 1 GB/s – team kart sieciowych  Dysk Twardy Serwerowy SSD 500GB (np. Intel S4510)  Ram 32 GB DDR4 2666Mhz – kości pamięci gwarantujące ciągłość pracy serwera bez błędów  Napęd Optyczny – DVDRW  Gwarancja 24 miesiące z czasem reakcji serwisu 24h  Licencja Windows Serwer 2016 (możliwość upgrade do 2019) | 1  1 |
| 2 | Terminal  wraz z oprogramowaniem | Procesor ARM 2.0 GHz, 4 rdzenie (Cortex A53)  Pamięć RAM 512Mb DDR3  Pamięć 4Gb, flashKarta sieciowa 10/100/1000 Mbps (port RJ45)  Protokół RDP 8.1, wsparcie dla RemoteFX  Wspierane rozdzielczości na wyjściu VGA  800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz,  1366x768@60Hz, 1440x900@60Hz, 1600x900@60Hz,  1920x1080@60Hz  Wspierane rozdzielczości na wyjściu HDMI  1280x720@24Hz, 1280x720@60Hz, 1366x768@60Hz,  1440x900@60Hz, 1600x900@60Hz, 1920x1080@24Hz,  1920x1080@60Hz  Wspierane systemy  Windows XP/7/8/10  Linux OS  Windows Server 2008/2012  Windows MultiPoint Server 2012/2016  Porty wyjściowe  1x VGA  1x HDMI  5x USB 2.0 port  1x wyjście audio (mj 3,5 mm)  Porty wejściowe  1x zasilanie  1x RJ45  1x wejście audio (mj 3,5 mm)  Rozmiary 107x107x28 mm  Waga 0,52 kg (w opakowaniu)  Zasilanie AC 230V, 50/60Hz, 1A (max.)  Pobór mocy 5W/7W (typowy/max.)  Akcesoria w opakowaniu Uchwyt do montażu urządzenia, zasilacz (DC 5V, 3A),  skrócona instrukcja obsługi  Gwarancja 2 lata  Komplet Licencji Windows Serwer CAL oraz RDS CAL (Windows Multipoint komunikacja terminali z serwerem) | 13  13 |
| 3 | Sprzęt Sieciowy | Switch Sieciowy 24x 1 Gigabit  PatchPanel 24x kat. 6 FTP z półka na układanie kabli  Gwarancja 24 miesiące | 1  1 |
| 4 | Montaż Sieci komputerowej  (wycena po wizji lokalnej) | Przygotowanie brakujących stanowisk pracy uczniów 13 stanowisk  Montaż sieci komputerowej kat. 5, zakończonej gniazdami sieciowymi Legrand kat 5e  Montaż koryt 60x40 mm  Przeniesienie istniejącego okablowania do nowej szafy informatycznej  Montaż patchpanel 24x  Konfiguracja sieci  Test gniazdek i przepustowości  Warunek konieczny – wizja lokalna przed złożeniem oferty! | 1 |
| 5 | Montaż Zasilania | Montaż gniazd sieciowych 230V (po 2 na jedno stanowisko uczniowsko) 13 stanowisk  Dociągnięcie dodatkowego obwodu zasilania do skrzyni bezpiecznikowej  Zabezpieczenie obwodu odpowiednim bezpiecznikiem oraz zabezpieczeniem różnicowo-prądowym  Instalacja w korytach 60x40  Pomiary powykonawcze instalacji elektrycznej (konieczne uprawnienia SEP)  Warunek konieczny – wizja lokalna przed złożeniem oferty! | 1 |
| 6 | Usługa Wdrożenia | Konfiguracja i instalacja oprogramowania systemowego na serwerze  Konfiguracja sieciowa terminali  Uruchomienie sieci 1Gb/s  Konfiguracja Routera  Połączenie istniejącego serwera z nowym (team serwerów)  Połączenie 2 systemów w 1 ekosystem  Testy systemu przed oddaniem pracowni  Warunek konieczny – wizja lokalna przed złożeniem oferty! | 1 |

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera wraz z oprogramowaniem, terminali z oprogramowaniem oraz sprzętu sieciowego zwanych dalej pomocami dydaktycznymi wraz z ich dostawą montażem, okablowaniem w Sali komputerowej Zamawiającego oraz szkoleniem nauczycieli w zakresie ich obsługi.

2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w tabeli powyżej .

3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy - wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą, musi być wolny od obciążeń prawami osób trzecich.

4. Komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi

5. Do przedmiotu zamówienia muszą być dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim w formie drukowanej.

6. Muszą posiadać certyfikaty ISO 9001 i deklarację zgodności CE

7. Przedmiot zamówienia musi być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) konieczne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego przedmiot zamówienia jest zakupiony.

8. Wykonawca zapewni we własnym zakresie: transport, wniesienie a także przeszkolenie nauczycieli w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia (min.1,5 godziny).

9. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące liczone od dnia wystawienia faktury.

10. Ze względu na ingerencję w instalację elektryczną, wymaga się aby osoby montujące przedmiot zamówienia posiadały uprawnienia SEP kat. E – weryfikacja uprawnień nastąpi przy montażu przez wyznaczonego pracownika szkoły. Do oferty należy dołączyć kserokopie uprawnień osób montujących przedmiot zamówienia.

11. Montaż instalacji elektrycznej powinien być zakończony pomiarami powykonawczymi instalacji elektrycznej.

III. Warunki wykonania zamówienia:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium: spełnienia/nie spełnienia, tj. zgodnie z zasadą, czy do oferty dołączone zostały wszystkie wymagane dokumenty.

Brak wymaganych dokumentów lub złożenie ich w niewłaściwej formie będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta.

IV. Płatności:

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą nastąpi w formie polecenia przelewu po odbiorze przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od otrzymania faktury, na numer rachunku bankowego wskazanego w treści faktury.

V. Minimalne warunki gwarancji, serwisowania:

1. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji z bezpłatnym serwisem przez min. 24 miesiące na sprzęt objęty zamówieniem od daty uruchomienia, przetestowania i odbioru końcowego.

2. Udzielona gwarancja, jak w pkt.1 obejmuje wszystkie elementy dostarczonego przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnym wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji.

3. W przypadku max 3 napraw gwarancyjnych tego samego modułu/podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany na nowy wolny od wad.

4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia.

5. Czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania przedmiotu zamówienia i podjęcie czynności zmierzających do jego naprawy) max w ciągu 48 godzin (pełne godziny) licząc od momentu zgłoszenia awarii.

6. Wykonawca zapewnia pełny, bezpłatny przegląd okresowy całego sprzętu na 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji.

7. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania sprzętu lub przewóz uszkodzonego przedmiotu zamówienia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Transport uszkodzonego sprzętu, zapewnia Wykonawca.

VI. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: do 30 lipca 2019 r.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

3. Oferta powinna mieć formę pisemną i być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania lub komputerze oraz podpisana (własnoręczny podpis) przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta.

4. Składając ofertę Oferent musi przedłożyć:

1. wypełniony Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wg powyżej przedstawionej tabeli do niniejszego Zapytania ofertowego z uwzględnieniem ceny brutto produktu),
2. aktualne certyfikaty na sprzęt objęty przedmiotem zamówienia.

5. Wszystkie składane przez Oferenta dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.

6. Wszelkie poprawki lub zmiany muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Miejscem składania ofert jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu w Nowym Targu os. Na Skarpie 11, 34 - 400 Nowy Targ – sekretariat. Oferty należy składać osobiście we wskazanym powyżej miejscu lub przesłać pocztą na adres szkoły w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Oferenta z następującym napisem: „na zakup serwera wraz z oprogramowaniem, terminali z oprogramowaniem oraz sprzętu sieciowego zwanych dalej pomocami dydaktycznymi wraz z ich dostawą i montażem”.

2. Oferty należy składać do dnia 24 czerwca 2019r. do godziny 13.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze Zapytanie ofertowe:

a) dostarczono pocztą elektroniczną do minimum trzech potencjalnych Wykonawców,

b) umieszczono na stronie internetowej www.sp6.nowytarg.pl

IX. Unieważnienie postępowania:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku, gdy najkorzystniejsza Oferta przekracza kwotę zaplanowaną przez Zamawiającego na sfinansowanie niniejszego Zapytania ofertowego.

2. Zamawiający może wycofać się z udzielenia zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyn.

X. Kryteria oceny ofert:

• Cena – 100%

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną.

2. Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów wykonania usługi.

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:

W niniejszym Zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną lub faksem.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Barbara Sukiennik – tel. 18 2665651 w godz. 9.00 – 13.00.

XII. Wybór wykonania zamówienia:

1. Zamawiający przy wyborze Wykonawcy zamówienia weźmie pod uwagę ofertę cenową za całość przedmiotu zamówienia.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą pocztową lub e-mailową.

3. Powyższy wybór ogłoszony będzie również na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowym Targu – www.sp6.nowytarg.pl